Калинина 275а (Чуркин)  
Инструкция по работе с кофемашиной на Калинина 275а.  
  
Перед началом смены кофемашину необходимо собрать (видео ниже) и включить в розетку справа.  
  
После этого необходимо в верхние баки залить воду (в левый) и засыпать кофе (в правый)  
  
В ходе работы кофе готовится автоматически, по нажатию кнопки, следуйте указаниям на экране, тк иногда капучинатор автоматически очищается, нельзя чтобы эта вода попадала в напиток гостю.  
  
Периодически сливайте воду с нижнего отсека, он может переполнится.  
  
По окончанию смены кофемашину необходимо разобрать и промыть все элементы от молока, с помощью горячей воды и щетки и положить сушиться на стол. Также не забывайте очищать нижние отсеки от воды и кофе.  
Рожковая кофемашина (Светланская/ Пит-стопы)  
Скоро...